Projekt: PowerTech Energiesysteme – Externer Zugriff


Gruppe: Khaled Al Mifalani, Hasan Ergin, Alexander Volkov, Richard Messer,
Andrii, Yukhymenko, Benjamin Münch



Verwendetes Tool: ngrok (https://dashboard.ngrok.com/get-started/setup/windows)



Benötigte commads:

* ngrok config add-authtoken \[TOKEN]
* ngrok http 80



Schrittfolge:
•	Laragon auf Nginx umgestellt und Projekt gestartet.
•	ngrok heruntergeladen und über Auth-Token authentifiziert.
•	Befehl ngrok http 80 im Terminal ausgeführt.
•	Öffentliche HTTPS-URL an die Testpersonen verteilt.



Technische Details:
•	Getunnelter Port: 80 (TCP)
•	Protokoll: HTTP/HTTPS
•	Öffentliche URL: https://unblended-kamden-waterishly.ngrok-free.dev



Vorteile: Keine Router-Konfiguration nötig, funktioniert trotz Firewall, bietet direkt HTTPS (Verschlüsselung).
Nachteile: Geschwindigkeit ist durch die Tunnel-Server leicht limitiert.
Sicherheit: Sicherer als Port-Forwarding, da keine direkten Ports am Router geöffnet werden. Aber: Jeder, der den Link hat, kann auf die Seite zugreifen.

